|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ** | | |
| **KONTEJNERY NA PLAST –** | | |
| Uveďte obchodní označení/model/typ | **…………………………..** | |
| Požadovaný technický parametr: | Požadovaná hodnota: | Nabízená hodnota: |
| Objem | Min. 1,1 m3 | ......... m3 |
| Soulad s normou EN 840-3, EN 840-5,  EN 840-6 | ANO | ANO / NE |
| Certifikace kvality RAL GZ 951/1 | ANO | ANO / NE |
| Nosnost | Min. 450 kg | ......... kg |
| Kulaté víko | ANO | ANO / NE |
| Materiál – **polyethylen** (HDPE) | ANO | ANO / NE |
| Odolnost vůči vlivům:   * Chemickým * Biologickým * Povětrnostním * UV záření | ANO | ANO / NE |
| Počet koleček | Min. 4 ks | ......... ks |
| Průměr koleček | Min. 200 mm | ......... mm |
| Bržděná kolečka | Min. 2 ks | ......... ks |
| Hladký povrch zabraňující ulpívání nečistot | ANO | ANO / NE |
| Tloušťka stěny nádoby | Min. 5 mm | ......... mm |
| Kontejner v barvě: černé tělo, žluté kulaté víko. | ANO | ANO / NE |
| Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě, konečná podoba bude dohodnuta s vítězným dodavatelem před podpisem smlouvy. | ANO | ANO / NE |
| Na nádobách bude vyražen nápis Dobříš o velikosti cca 100 x 200 mm. | ANO | ANO / NE |
| Každá nádoba uzamykatelná: zámek a klíč | ANO | ANO / NE |
| Použití minimálně 10 % recyklovaného materiálu | ANO | ANO / NE |
| 100 % recyklovatelnost po skončení životnosti | ANO | ANO / NE |
| Použitý materiál neobsahuje těžké kovy | ANO | ANO / NE |
| **KONTEJNERY NA PAPÍR –** | | |
| Uveďte obchodní označení/model/typ | **…………………………..** | |
| Požadovaný technický parametr: | Požadovaná hodnota: | Nabízená hodnota: |
| Objem | Min. 1,1 m3 | ......... m3 |
| Soulad s normou EN 840-3, EN 840-5,  EN 840-6, | ANO | ANO / NE |
| Certifikace kvality RAL GZ 951/1 | ANO | ANO / NE |
| Nosnost | Min. 450 kg | ......... kg |
| Kulaté víko. | ANO | ANO / NE |
| Materiál – **polyethylen** (HDPE) | ANO | ANO / NE |
| Odolnost vůči vlivům:   * Chemickým * Biologickým * Povětrnostním * UV záření | ANO | ANO / NE |
| Počet koleček | Min. 4 ks | ......... ks |
| Průměr koleček | Min. 200 mm | ......... mm |
| Bržděná kolečka | Min. 2 ks | ......... ks |
| Hladký povrch zabraňující ulpívání nečistot | ANO | ANO / NE |
| Tloušťka stěny nádoby | Min. 5 mm | ......... mm |
| Kontejner v barvě: černé tělo, modré kulaté víko. | ANO | ANO / NE |
| Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě, konečná podoba bude dohodnuta s vítězným dodavatelem před podpisem smlouvy | ANO | ANO / NE |
| Na nádobách bude vyražen nápis Dobříš o velikosti cca 100 x 200 mm. | ANO | ANO / NE |
| Každá nádoba uzamykatelná: zámek a klíč | ANO | ANO / NE |
| Použití minimálně 10 % recyklovaného materiálu | ANO | ANO / NE |
| 100 % recyklovatelnost po skončení životnosti | ANO | ANO / NE |
| Použitý materiál neobsahuje těžké kovy | ANO | ANO / NE |